
I guanti protettivi in ​​piombo dai raggi X dovrebbero fornire la massima protezione alle mani dell'utente dalle radiazioni.

1. I guanti protettivi in ​​piombo dai raggi X dovrebbero fornire la massima protezione alle mani dell'utente dalle radiazioni.
2. La superficie deve essere lavabile con un panno umido.
3. Il suo peso dovrebbe essere tale da non disturbare l'utente.
4. I guanti di piombo devono essere sterilizzati.
5. Non dovrebbero esserci rotture o deformazioni una volta piegato.
6. L'imballaggio deve contenere informazioni originali indicanti le informazioni del produttore e le norme di protezione.
7. I guanti di piombo devono essere sterilizzati.
8. L’azienda deve avere la certificazione ISO 9001:2015.
9. L’azienda deve avere la certificazione ISO 13485:2016. Questo dovrà essere presentato al momento della consegna del materiale.
10. Per quanto riguarda il venditore
11. Deve essere presente un certificato ISO 45001:2018.
12. Deve essere presente un certificato ISO 45001:2018.
13. I guanti di protezione devono essere certificati secondo la norma EN 420:2003 + A1:2009 e la norma EN 374-2:2003 e devono essere presentati all'ente insieme ai documenti relativi al produttore.
14. I guanti di protezione devono essere certificati secondo la norma EN 420:2003 + A1:2009 e la norma EN 374-2:2003 e devono essere presentati all'ente insieme ai documenti relativi al produttore.
15. Dovrebbe essere di varie dimensioni. (6,5-7-7,5-8-8,5-9)
16. Se l'azienda che vende il prodotto è un distributore, deve presentare un certificato di distribuzione; se non è un Distributore, dovrà presentare un certificato di rivenditore autorizzato ottenuto dal Distributore o dal produttore, e rilasciato in base al relativo acquisto indirizzato al nostro istituto.
17. Deve essere scritto un impegno a rispettare la specifica attestante che tutti gli articoli della specifica sono rispettati.
18. Le valutazioni dovrebbero essere effettuate su campioni.


