




GUANTO IN PIOMBO NUCLEARE MANICO LUNGO




1. I guanti protettivi in ​​piombo dai raggi X dovrebbero fornire la massima protezione alle mani dell'utente dalle radiazioni.
2. I guanti di piombo devono essere flessibili e progettati per non ostacolare i movimenti.
3. Il suo peso dovrebbe essere tale da non disturbare l'utente.
4. La superficie deve essere lavabile con un panno umido.
5. Non dovrebbero esserci rotture o deformazioni una volta piegato.
6. Deve avere uno spessore di piombo di 0,50 mm pb
7. Il prodotto deve avere un certificato modulo c2 e modulo b.
8. L’azienda deve avere la certificazione ISO 13485:2016. Questo dovrà essere presentato al momento della consegna del materiale.
9. L’azienda deve avere la certificazione ISO 13485:2016. Questo dovrà essere presentato al momento della consegna del materiale.
10. L’azienda deve avere la certificazione ISO 13485:2016. Questo dovrà essere presentato al momento della consegna del materiale.
11. Le valutazioni dovrebbero essere effettuate su campioni.
12. Le valutazioni dovrebbero essere effettuate su campioni.


