
SPECIFICA TECNICA SOPRA OCCHIALI OCCHIALI AL PIOMBO RADIAZIONE PROTETTIVI
1. Il lato anteriore degli occhiali deve fornire protezione contro l'irradiazione di raggi X diretti e diffusi con l'equivalente di 0,75 mmPb di piombo e il lato laterale di 0,50 mmPb di piombo. Questo problema sarà documentato dalla società.
2. Dovrebbe esserci un modello che i medici che portano gli occhiali possano indossare sopra gli occhiali.
3. Ci sarà una scatola speciale per il trasporto e lo stoccaggio.
4. Dovrebbe essere una fascia per capelli morbida, regolabile in larghezza della testa e che possa essere attaccata e rimossa.
5. Non deve appannarsi o ostacolare la visione durante l'uso.
6. Deve essere realizzato in materiale resistente agli urti.
7. Le proprietà protettive e il grado di protezione degli occhiali contro i raggi X devono essere documentati con i risultati dei test.
8. Le proprietà protettive e il grado di protezione degli occhiali contro i raggi X devono essere documentati con i risultati dei test.
9. Le proprietà protettive e il grado di protezione degli occhiali contro i raggi X devono essere documentati con i risultati dei test.
10. Gli occhiali al piombo protettivi contro i raggi X devono essere prodotti e certificati in conformità al Regolamento sui Dispositivi di Protezione Individuale (Gazzetta Ufficiale del 01 maggio 2019 e numero 30761, nuovo regolamento (UE) 2016/425 x direttiva protezione personale).
11. Modelli diversi dovrebbero essere offerti su richiesta dell'ospedale.




