
SPECIFICHE TECNICHE SCUDO PER TAVOLO OPERATORIO

1. Il sistema deve essere adatto al tavolo utilizzato in sala operatoria.
2. Per il montaggio del sistema sul tavolo è necessario un apparecchio speciale, appositamente rivestito e che non provochi reazioni sotto forma di ruggine o muffe.
3. Per il montaggio del sistema sul tavolo è necessario un apparecchio speciale, appositamente rivestito e che non provochi reazioni sotto forma di ruggine o muffe.
4. Una volta montato sul tavolo, il sistema deve avere la possibilità di spostarsi a sinistra, a destra, avanti e indietro. Lo stesso meccanismo dovrebbe essere adatto per l'uso a destra o a sinistra del tavolo, se lo si desidera.
5. Il rapporto minimo di protezione deve essere pari a 0,50 mm Pb.
6. Il rapporto minimo di protezione deve essere pari a 0,50 mm Pb.
7. Il sistema montato sul tavolo non ostacolerà i movimenti del tavolo.
8. Il sistema montato sul tavolo non ostacolerà i movimenti del tavolo.
9. Il tavolo dovrebbe essere tale che non ci sia spazio per perdite.
10. La cortina di piombo anti raggi X deve essere prodotta e certificata in conformità al Regolamento sui Dispositivi di Protezione Individuale (Gazzetta Ufficiale n. 30761 del 01 maggio 2019, nuovo Regolamento (UE) 2016/425
11. In linea con i vecchi standard per i prodotti, i certificati Articolo 11 A, Articolo 11 B non devono essere presentati. Questi documenti sono diventati obsoleti e devono essere presentati per la vendita di prodotti certificati secondo la nuova revisione.
12. Le condizioni di produzione del prodotto devono essere conformi agli standard ISO 9001:2015 e deve essere presentato un documento comprovante che è conforme a tali standard.
13. Le condizioni di produzione del prodotto devono essere conformi agli standard ISO 9001:2015 e deve essere presentato un documento comprovante che è conforme a tali standard.



