SPECIFICHE DELLA TENDA DI PIOMBO PORTATILE PER LA PROTEZIONE DEL PAZIENTE E DEL PERSONALE

1. Deve esserci un canale sul sistema che lo aiuti a salire e scendere.
2. Il sistema deve essere fissato con almeno 4 ruote.
3. Il sistema deve essere fissato con almeno 4 ruote.
4. La tenda da montare sull'impianto deve avere funzione di protezione.
5. La tenda protettiva deve essere lavabile.
6. La tenda protettiva deve essere lavabile.
7. Deve avere una quantità equivalente di piombo pari a 0,50 mm pb.
8. La tenda deve avere una larghezza e un'altezza minime. (+-)
9. Su richiesta il produttore dovrà fornire misure diverse in linea con la richiesta dell'utilizzatore. Tali dimensioni dovranno essere presentate al momento della richiesta.
10. L'utente deve essere in grado di sparare e vedere da dietro la protezione quando necessario e di proteggersi utilizzando le parti mobili sinistra e destra.
11. L'utente deve essere in grado di sparare e vedere da dietro la protezione quando necessario e di proteggersi utilizzando le parti mobili sinistra e destra.
12. La tenda protettiva deve essere in pelle. Il colore della pelle sarà determinato dall'istituzione. Dovrebbe essere cancellabile e avere questa struttura.
13. Per quanto riguarda le tende di protezione, Regolamento sui Dispositivi di Protezione Individuale (Gazzetta Ufficiale del 1 maggio 2019 e numerata 30761, Nuovo Regolamento (UE) 2016/425 Deve.
14. Per quanto riguarda le tende di protezione, Regolamento sui Dispositivi di Protezione Individuale (Gazzetta Ufficiale del 1 maggio 2019 e numerata 30761, Nuovo Regolamento (UE) 2016/425 Deve.
15. Il certificato Articolo 11 A Articolo 11 B non deve essere presentato in linea con i vecchi standard per i prodotti. Questi documenti hanno perso la loro validità e devono essere presentati per la vendita di prodotti certificati secondo la nuova revisione.
16. L'azienda venditrice deve fornire un certificato di esperienza lavorativa o una referenza relativa a lavori precedenti eseguiti, se richiesto dall'istituzione in merito ai prodotti.
17. Il produttore deve avere un certificato ISO 9001:2015.
18. Demo e referenze pratiche dovranno essere presentate in fase di richiesta.


