
SPECIFICHE TECNICHE OCCHIALI AL PIOMBO PROTETTIVI
1. Il lato anteriore degli occhiali deve fornire protezione contro l'irradiazione di raggi X diretti e diffusi con l'equivalente di 0,75 mmPb di piombo e il lato laterale di 0,50 mmPb di piombo. Questo problema sarà documentato dalla società.
2. Dovrebbe essere una fascia per capelli morbida, regolabile in larghezza della testa e che possa essere attaccata e rimossa.
3. Dovrebbe essere una fascia per capelli morbida, regolabile in larghezza della testa e che possa essere attaccata e rimossa.
4. Dovrebbe essere disinfettabile e lavabile quando necessario.
5. Gli occhiali sono modelli a protezione totale e dovrebbero bloccare i raggi provenienti sia dalla parte anteriore che dai lati.
6. Gli occhiali sono modelli a protezione totale e dovrebbero bloccare i raggi provenienti sia dalla parte anteriore che dai lati.
7. Gli occhiali sono modelli a protezione totale e dovrebbero bloccare i raggi provenienti sia dalla parte anteriore che dai lati.
8. In linea con i vecchi standard per i prodotti, i documenti di cui all'Articolo 11A e all'Articolo 11B non dovrebbero essere presentati. Questi documenti sono diventati obsoleti e devono essere presentati per la vendita di prodotti certificati secondo la nuova revisione.
9. Modelli diversi dovrebbero essere offerti su richiesta dell'ospedale.
10. Modelli diversi dovrebbero essere offerti su richiesta dell'ospedale.
11. Modelli diversi dovrebbero essere offerti su richiesta dell'ospedale.




