




piombo PROTETTIVO RAGGI X IN GRAVIDANZA Grembiule SPECIFICHE TECNICHE

1. Dovrebbe essere legato sopra le spalle. Dovrebbe essere progettato per proteggere la zona addominale.

2. Dovrebbe essere legato sopra le spalle. Dovrebbe essere progettato per proteggere la zona addominale.

3. Per un uso ergonomico e una lunga durata del grembiule di piombo, il rivestimento in tessuto interno e il colore del tessuto del grembiule e il rivestimento e il colore del tessuto esterno dovrebbero essere diversi.

4. L'etichetta del grembiule deve contenere informazioni sul produttore, informazioni sul fornitore, informazioni sulla taglia, data di produzione, numero di lotto e numero di codice a barre.

5. Per i protettori in gravidanza, deve essere prodotto e certificato in conformità al Regolamento sui Dispositivi di Protezione Individuale (Gazzetta Ufficiale del 1° maggio 2019 e numerata 30761, nuovo regolamento (UE) 2016/425

6. Secondo le vecchie norme per i prodotti, il certificato articolo 11a articolo 11b non deve essere presentato. Questi documenti sono diventati obsoleti e devono essere presentati per la vendita di prodotti certificati secondo la nuova revisione.

7. Devono esserci la piena approvazione e rapporti di prova per la produzione del prodotto. Dovrebbe offrirlo quando richiesto.

8. Le condizioni di produzione del prodotto devono essere conformi agli standard ISO 9001:2008 e deve essere presentato un documento comprovante che è conforme a tali standard.

9. Le condizioni di produzione del prodotto devono essere conformi agli standard ISO 9001:2008 e deve essere presentato un documento comprovante che è conforme a tali standard.

10. Deve esserci un certificato OHSAS 18001:2007 valido a livello internazionale per la produzione di prodotti di protezione dalle radiazioni da un istituto accreditato per la produzione del prodotto.

11. Deve esserci un certificato di prova separato o un certificato di conformità per il prodotto ottenuto da un dipartimento in Türkiye.
12. Dovrebbe essere facile da usare, coprire il corpo e il camice dovrebbe fornire una protezione di 0,50 pB in tutte le aree della parte anteriore.

13. Il tessuto utilizzato deve essere impermeabile, facile da pulire per un uso e un'igiene a lungo termine. La tubazione del grembiule deve essere impermeabile.

14. Il tessuto utilizzato deve essere impermeabile, facile da pulire per un uso e un'igiene a lungo termine. La tubazione del grembiule deve essere impermeabile.

15. Il produttore deve fornire una garanzia di 2 (due) anni contro i difetti di produzione dei grembiuli in piombo.

16. Dovrebbe essere possibile la selezione del colore per i grembiuli di piombo.





