
SPECIFICHE TECNICHE MASCHERA PANORAMICA
1. La maschera panoramica deve fornire una protezione PB di almeno 1 mm.
2. La maschera panoramica è progettata per adattarsi a tutti i tipi di viso.
3. La maschera panoramica è progettata per adattarsi a tutti i tipi di viso.
4. Deve essere certificato ISO 45001 e ISO14001.
5. Deve essere certificato ISO 45001 e ISO14001.
6. Deve essere certificato ISO 45001 e ISO14001.
7. Il meccanismo regolabile deve essere robusto.
8. Il meccanismo regolabile deve essere robusto.
9. È prodotto con un protettore antischeggiatura contro la rottura e la disintegrazione.
10. Non può essere cancellato.
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