Il rivestimento da applicare è destinato al trasporto di pazienti nel veicolo e deve essere progettato in modo da non interferire con i pazienti.

1. Il rivestimento in piombo deve essere progettato in modo da non interferire con le funzioni del veicolo.
2. È necessario utilizzare materiale di piombo che protegga dalle radiazioni nel rivestimento del veicolo.
3. È necessario utilizzare materiale di piombo che protegga dalle radiazioni nel rivestimento del veicolo.
4. Tutte le operazioni verranno effettuate sul veicolo e, se il veicolo va e viene in caso di necessità, le spese saranno a carico dell'azienda.
5. Nessun danno deve essere causato al veicolo durante l'applicazione all'interno del veicolo.
6. Il materiale protettivo deve essere rimovibile quando necessario.
7. Le misurazioni a bordo veicolo della zona dove verrà applicato il materiale protettivo saranno effettuate dall'azienda e verranno effettuate secondo quanto richiesto dall'ente.
8. Regolamento sui Dispositivi di Protezione Individuale (Gazzetta Ufficiale del 01 maggio 2019 e numerata 30761, Nuovo Regolamento (UE) 2016/425 Deve accettarlo.
9. Devono esserci l'approvazione TAEK e i rapporti di prova per la produzione del prodotto. Deve offrirlo quando richiesto.
10. Le condizioni di produzione del prodotto devono essere conformi agli standard ISO 9001:2018 e deve essere fornito un documento per dimostrare che soddisfa tali standard.
11. Deve esserci un certificato ISO 45001:2018 per la produzione di prodotti di radioprotezione, valido a livello internazionale, da parte di un istituto accreditato per la produzione del prodotto.
12. Il produttore deve fornire una garanzia di 2 (due) anni contro i difetti di fabbricazione.
13. Il produttore deve fornire una garanzia di 2 (due) anni contro i difetti di fabbricazione.

