SPECIFICA TECNICA TENDA PIOMBO DA TAVOLO ERCP


3. Lo schermo di piombo del tavolo Ercp dovrebbe fornire una protezione su 3 lati.
2. Sarà progettato come copertura adatta al tavolo di sistema.
3. Lo schermo di piombo del tavolo Ercp dovrebbe fornire una protezione su 3 lati.
Lato sinistro 200*60 cm
Lato sinistro 200*60 cm
Il lato anteriore dovrebbe essere costituito da gonne di 60*70 cm.
4. Le gonne dovrebbero essere costituite da una combinazione di frange di 30-35 cm. Le gronde dovrebbero sovrapporsi l'una all'altra per evitare perdite di radiazioni attraverso di esse.
6. 2 pezzi di gonne di piombo da 200*60 cm devono essere cuciti su una pelle adatta alle dimensioni del tavolo e la pelle deve essere fissata al tavolo con velcro. In questo modo, le gonne di piombo dovrebbero circondare il tavolo sotto forma di bisaccia.
7. Deve essere realizzato in gomma o materiale vinilico che non si rompa con l'uso di materiale protettivo.
7. Deve essere realizzato in gomma o materiale vinilico che non si rompa con l'uso di materiale protettivo.
8. L'installazione del prodotto sarà responsabilità del produttore.
9. La tenda protettiva del tavolo deve essere lavabile.
10. Dispositivo di protezione individuale 20161425 del produttore della tenda di protezione dalle radiazioni per tavolo operatorio
Devono essere presenti i certificati modulo c2 e modulo b ricevuti da un revisore indipendente in conformità con la normativa.
11. L'offerente deve essere in possesso del certificato di autorizzazione del centro vendita di dispositivi medici.
12. Il produttore deve disporre dei certificati ISO 9001 E ISO 13485.
13. Il materiale dovrà essere garantito per 2 (due) anni contro difetti di fabbricazione e lavorazione.
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