
La visiera deve essere costituita da un dispositivo di protezione dalle radiazioni.
1. La visiera deve essere costituita da un dispositivo di protezione dalle radiazioni.
2. La maschera acrilica piombata dovrebbe avere una lunghezza di 20 cm (+-5 cm) dall'alto verso il basso.
3. Dovrebbe avere una fascia regolabile e fornire un uso confortevole.
4. La spugna sulla parte anteriore dell'archetto dovrebbe alleggerire il peso.
5. Dovrebbe essere facilmente pulibile con un panno morbido senza irritazioni.
6. La taglia dovrebbe essere standard e quindi adattarsi ad ogni tipo di viso.
7. La taglia dovrebbe essere standard e quindi adattarsi ad ogni tipo di viso.
8. La struttura del vetro deve essere resistente alla rottura e, anche in caso di rottura, il vetro deve avere la caratteristica di non frantumarsi.



