SPECIFICA TECNICA LENFPED

1- I materiali protettivi Lymphpad forniscono una protezione in due pezzi: destra e sinistra.
2- I linfonodi devono essere fabbricati per fornire protezione contro le radiazioni di ionizzazione secondaria contro le radiazioni ambientali.
3- Dovrebbe essere prodotto con un sistema di chiusura ad iniezione per un comodo utilizzo da parte dell'utente.
4- Nel rispetto dell'ergonomia del corpo, devono essere realizzati utilizzando materiale idroair flessibile che impedisca la sudorazione e sia traspirante.
5- Dovrebbe fornire una protezione da 0,25 mm di Pb sui linfonodi destro e sinistro. Su richiesta è necessario produrre 0,50 mm pb.
6- Dovrebbe fornire una protezione da 0,25 mm di Pb sui linfonodi destro e sinistro. Su richiesta è necessario produrre 0,50 mm pb.
7- I linfonodi devono garantire una buona mobilità durante il lavoro di routine quotidiano.
8- Dovrebbe essere realizzato in materiale Hydro Air che coprirà bene la zona delle spalle e della schiena e non dovrebbe causare sudorazione.
9- Dovrebbe fornire protezione alle aree linfatiche e all'area dei bicipiti.
10- I linfonodi dovrebbero essere prodotti utilizzando materiale idrofobo e poliuretano o tessuto di tipo Oxford che forniranno protezione alle LINFA.
11- Le aziende dovrebbero fornire un unico gancio con il prodotto per riporre facilmente i LENFED.
12- I linfonodi dovrebbero essere prodotti utilizzando materiale idrofobo e poliuretano o tessuto di tipo Oxford che forniranno protezione alle LINFA.
13- Dovrebbero esserci opzioni di colore su richiesta dell'utente.
14- Il prodotto deve avere un'etichetta che ne riporti la data di produzione e le proprietà protettive.
15- Il produttore deve disporre del certificato ISO 9001 e del certificato ISO 13485.

